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	S.NO
	MALZEME ADI
	MİKTARI
	BİRİMİ

	1
	Karışık Beton Malzemesi
	40
	m³

	2
	Kaba Sıva Kumu
	20
	m³

	3
	İnce Kum (0.3 mm çapında, tüvenan agregadan yıkanmış ve elenmiş)
	20
	m³
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1. Karışık Beton Malzemesi: TS 706 EN 12620 (Beton Agregaları) standardına uygun olacaktır. Agrega gradasyonu (tane boyutu dağılımı 0-31.5 mm veya proje gereklerine uygun aralıkta) beton üretimine veya temel dolgusu yapımına elverişli yapıda olacak; içerisinde zararlı miktarda kil, çamur, silt, bitkisel artık ve yabancı maddeler bulunmayacaktır. Dış hava şartlarına ve donmaya karşı dayanıklı olacaktır.
2. Kaba Sıva Kumu: TS EN 13139 (Harç Agregaları) standardına uygun olacaktır. Tane boyutu kaba sıva yapımına uygun (genellikle 0-4 mm aralığında), elek analiz standartlarını sağlayan, yıkanmış ve elenmiş doğal dere kumu olacaktır. İçerisinde zararlı organik maddeler, kil ve mika bulunmayacaktır.
3. İnce Kum: TS EN 13139 (Harç Agregaları) standardına uygun olacaktır. Tüvenan agregadan yıkanmış ve elenmiş, nominal tane büyüklüğü 0.3 mm (azami üst sınır) olan; ince sıva, şap ve ince işler için uygun nitelikte, milis/ince taneli, yabancı maddelerden arındırılmış, pürüzsüz yüzey elde edilmesini sağlayacak kalitede olacaktır.
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· Yüklenici firma muayene ve kontrollerde gözlemci bulunduracak ve gözlemci muayene ve kontrol sonuçlarını imzalayacaktır. Aksi takdirde muayene ve kabul raporu, firma tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır.
· İdare gerek gördüğü takdirde, resmi veya özel kuruluşlarda malzemeler için analiz yaptırabilecektir. Analizlerin tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen malların muayene ve kabulü, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Seferihisar Belediyesi Garaj İkmal Amirliği teslim yerinde ve teknik şartnamedeki kriterler ve teslim süresi dikkate alınarak yapılacaktır.
· Gerek teslim yerinde, gerekse resmi veya özel kuruluşlarda yaptırılacak olan muayene ve kontroller neticesinde; hatalı (ölçü, malzeme kalitesi vb.) bulunan malzemeleri yüklenici
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hiçbir ücret talep etmeksizin en geç (3) üç gün içerisinde imalat, ölçü ve malzeme hataları bulunmayan isteğe uygun malzemeler ile değiştirecektir.
· Satın alınacak olan malzemeler teknik şartnamedeki hükümlere uymadığı takdirde ret edilecektir.
· Yükleme, nakliye ve indirme Yükleniciye aittir.
· İdarece telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere öncelik verilecektir. Siparişler sözleşme süresince peyderpey verilecek ve Siparişte belirtilen ürünler en geç siparişe müteakip 3 gün içinde teslim edilecektir.
· Yüklenici firma malzemeyi Seferihisar Belediyesi Garaj İkmal Amirliği'nde İdarece gösterilecek yere istifler halinde koyarak teslim edecektir.
· Yükleme, nakliye ve indirme esnasında kırılan, çatlayan ve ezilen ürünler teslim alınmayacaktır.
· Yükleme, nakliye ve indirmesi esnasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, bu esnada oluşacak her türlü kazalara karşı yüklenici sorumlu olacaktır.
· Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için İdari Şartname ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik geçerlidir.


DİĞER HUSUSLAR
1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.
2. Teklifler KDV hariç verilecektir. 
3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.
4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır. 
5. Ürünler siparişe istinaden 5 gün içinde teslim edilecektir.
6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslararası standartlar geçerli olacaktır.
7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.
8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası uygulanır.
10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.
11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.
14. Teklifler 60 gün geçerlidir.
· İletişim Bilgisi: Hüseyin Dikmen/05367998987
· koordinasyon@seferihisar.bel.tr

