ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK DETAYLARI
2.1.1. Anahtar, Priz ve Çerçeve Grubu (Viko veya Muadili):
Topraklı Priz (Sıra 1): 16 Amper, 250 Volt AC, sıva altı tip, çocuk koruma mekanizmalı, TS IEC 60884-1 standardına uygun, beyaz renk.
Kapaklı Topraklı Priz (Sıra 2): 16 Amper, 250 Volt AC, IP44 koruma sınıflı, yay mekanizmalı koruma kapaklı, dış ortam ve neme dayanıklı, beyaz renk.
Tekli ve Komütatör Anahtarlar (Sıra 3, 4): 10AX, 250 Volt AC, sıva altı tip, TS EN 60669-1 belgeli, tırnaklı ve vidalı bağlantıya uygun.
Çerçeveler (Sıra 43, 44, 45, 46): Tekli, 2'li, 3'lü ve 4'lü modellerde; anahtar ve priz gövdeleriyle tam modüler oturan, solmaz ABS beyaz kapak yapısında.
2.1.2. Şalt Grubu, Sigortalar ve Panolar (Schneider, Legrand veya Muadili):
Otomatik Sigortalar (Sıra 5-9): Tek kutuplu (1P), 230 Volt AC, anma akımları 10 Amper, 16 Amper, 25 Amper, 32 Amper ve 40 Amper; C tipi açma eğrisine ve en az 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip, TS EN 60898-1 standardında.
Çok Kutuplu Kesici Sigortalar (Sıra 10, 11): 3 Kutuplu (3P) 25 Amper ve 4 Kutuplu (4P / 3P+N) 32 Amper, C tipi trifaze devre koruma anahtarları.
Kaçak Akım Koruma Rölesi (Sıra 19): 4 Kutuplu (3 Faz + Nötr), 40 Amper anma akımı, 300 mA kaçak akım eşikli (Yangın koruma sınıfı), test butonlu, TS EN 61008-1 belgeli.
Zaman Saati (Sıra 38): Ray montajına uygun DIN tipi, 230 Volt AC besleme, 16 Amper kuru kontak çıkışlı, analog tırnaklı veya dijital rezervli (elektrik kesintisinde ayar tutan) programlanabilir model.
Sigorta Kutuları (Sıra 18, 47): 45'lik ve 70'lik modül kapasitelerine sahip, DIN raylı, toprak ve nötr klemens baraları monteli, duman rengi/şeffaf kapaklı, korozyon ve alev iletmez gövdeli sıva altı dağıtım panoları.
2.1.3. Aydınlatma Grubu:
18W Yuvarlak Beyaz LED Spot (Sıra 12): Sıva altı yay montajlı, 18 Watt güç, 6500 Kelvin soğuk beyaz, en az 1400 lümen ışık akısı, harici veya entegre sabit akım LED sürücülü, alüminyum soğutucu gövdeli.
18W Sensörlü LED Spot (Sıra 13): Tavan tipi, 18 Watt, 6500 Kelvin beyaz, üzerinde entegre 360 derece hareket algılayıcı sensörü bulunan, lüks ve süre ayarlı armatür.
50W Dış Mekan Projektör (Sıra 30): SMD LED, 50 Watt, 6500 Kelvin soğuk beyaz, döküm alüminyum gövde, darbelere dayanıklı temperli cam, ayarlanabilir montaj ayağı, en az IP65 koruma sınıfı.
250W Solar Sensörlü LED Projektör (Sıra 34): Bağımsız güneş paneli ve yüksek verimli bataryalı, 250 Watt LED aydınlatma gücünde, PIR hareket sensörlü ve uzaktan kumandalı, IP65 dış mekan korumalı.
2.1.4. Kablo Grubu:
TTR Kablolar (Sıra 20, 22, 39): 3x1.5 milimetrekare, 2x2.5 milimetrekare ve 3x2.5 milimetrekare kesitlerinde, TS EN 50525-2-11 standardında, bükülgen ince çok telli bakır iletkenli, PVC kılıflı esnek tesisat kablosu. 300 metrelik kangallar halinde teslim edilecektir.
Antigron Kablolar (Sıra 21, 27, 31): 3x2.5 milimetrekare, 4x6 milimetrekare ve 3x4 milimetrekare kesitlerinde, NYM/NVV sınıfı, masif bakır iletkenli, nemli ve kuru yer sıva altı ve sıva üstü sabit tesisat kablosu.
NYA Kablolar (Sıra 23-26): 2.5 milimetrekare kesitinde tek damarlı H07V-U tipi; siyah, kahverengi, mavi ve sarı/yeşil renk kodlarında, her biri standart 100 metrelik toplar halinde, TS EN 50525-2-31 standardında.
Topraklama Kablosu (Sıra 28): 1x16 milimetrekare kesitinde çok telli bakır iletkenli, sarı-yeşil renk kodlu koruma iletkeni.
2.1.5. Tesisat, Boru ve Bağlantı Elemanları:
Borular (Sıra 14-17): 14'lük ve 18'lik düz ve spiral PVC/PE alev yaymayan elektrik tesisat boruları, eksiksiz kangal formunda (TS EN 61386).
Kasa ve Buatlar (Sıra 32, 33): Birbirine geçme tırnaklı derin tip anahtar kasaları ile tırnaklı kapaklı sıva altı dağıtım buatları.
Topraklama Kazığı (Sıra 29): En az 1.50 metre boyunda, 16 milimetre veya 20 milimetre çapında som bakır veya yüksek mikron (en az 250 mikron) elektrolitik bakır kaplı çelik topraklama çubuğu ve cıvatalı irtibat pabucu (TS EN 62561-2).
Vago Klemensler (Sıra 40-42): 0.2 milimetrekare ile 4.0 milimetrekare kesit aralığındaki hem tek damarlı hem çok telli iletkenlere uygun, mandallı, 32 Amper / 450 Volt anma kapasiteli 2'li, 3'lü ve 4'lü şeffaf gövdeli klemensler.
Sustalar ve Bantlar (Sıra 35-37): 15 metre uzunluğunda pirinç kılavuz başlıklı plastik ve yay çeliği sustalar ile TS EN 60454-3-1 standartlı alev geciktirici siyah PVC izole bantlar.
2.1.6. Atölye Ekipmanı:
Sıcak Hava ve Lehim İstasyonu (Sıra 48 - Wellhise WH 872D+ veya Muadili): 
• Dahili geniş diyafram hava pompalı, güçlü ve homojen hava akışlı.
• Çift dijital LED/LCD ekranlı; sıcak hava tabancası (100 santigrat derece - 480 santigrat derece) ve lehim havyası (200 santigrat derece - 480 santigrat derece) sıcaklıkları birbirinden bağımsız ayarlanabilen.
• ESD antistatik korumalı, otomatik soğutma koruma sistemine ve nozul/sehpa aparatlarına sahip eksiksiz set.



1. İşin gerçekleşmesi için yüklenici aşağıdaki kalemlerin ihale bedeli içinde olacağını kabul edecektir.
2. Teklifler KDV hariç verilecektir.
3. Teslimat ve nakliye yükleniciye ait olacaktır.
4. Ödeme fatura düzenlemesinden itibaren 120 gün içinde yapılacaktır. 
5. Ürünler siparişe istinaden 7 gün içinde teslim edilecektir.
6. Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır.
7. Söz konusu işte ulaşım, nakliye vb. sebeplerden dolayı Yüklenici ek ücret talep edemez. Her türlü ulaşım, taşıma vb. giderler Yükleniciye aittir.
8. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
9. Yüklenicinin, teklif vermiş olduğu malı/hizmeti uygun olarak süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için teklif edilen toplam bedelin % 2 (yüzde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.
10. Alım yapılan malzeme Seferihisar Belediyesi ekiplerince kontrolleri yapılarak gösterilen yere teslim edilecektir.
11. Ürünlerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
12. Teslimatta Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
13. Teklif veren istekli firma alımın kendisinde kalması durumunda şartname ve genel hususları kabul etmiş sayılır.
14. Teklifler 60 gün geçerlidir.
15.Teknik bilgi: Gelirler Müd Hazan Durukan  02327433960-183
16.mail:koordinasyon@seferihisar.bel.tr

	S.No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim

	1
	Viko topraklı priz
	20
	Adet

	2
	Viko kapaklı topraklı priz
	20
	Adet

	3
	Viko tekli anahtar
	5
	Adet

	4
	Viko komütatör anahtar
	5
	Adet

	5
	Schneider tekli sigorta 10 A
	15
	Adet

	6
	Schneider tekli sigorta 16 A
	15
	Adet

	7
	Schneider tekli sigorta 25 A
	15
	Adet

	8
	Schneider tekli sigorta 32 A
	15
	Adet

	9
	Schneider tekli sigorta 40 A
	10
	Adet

	10
	Schneider 3'lü kesici 25 A
	5
	Adet

	11
	Schneider 4'lü kesici sigorta 32 A
	5
	Adet

	12
	18 W LED spot, beyaz, yuvarlak
	50
	Adet

	13
	18 W LED sensörlü spot, beyaz, yuvarlak
	50
	Adet

	14
	14'lük boru
	3
	Top

	15
	14'lük spiral boru
	3
	Top

	16
	18'lik boru
	4
	Top

	17
	18'lik spiral boru
	4
	Top

	18
	45'lik sıva altı sigorta kutusu
	2
	Adet

	19
	40A Schneider kaçak akım rölesi, 300 mA
	2
	Adet

	20
	3x1,5 TTR kablo 300 mt
	3
	Top

	21
	3x2,5 antigron kablo
	4
	Top

	22
	2x2,5 TTR kablo
	4
	Top

	23
	2,5 NYA kablo -- siyah
	2
	Top

	24
	2,5 NYA kablo -- kahverengi
	2
	Top

	25
	2,5 NYA kablo -- sarı/yeşil
	2
	Top

	26
	2,5 NYA kablo -- mavi
	2
	Top

	27
	4x6 kablo antigran
	150
	Metre

	28
	1 b 16'lık sarı yeşil kablo
	100
	Metre

	29
	Bakır topraklama kazığı
	2
	Adet

	30
	50W dış aydınlatma beyaz projektör
	20
	Adet

	31
	3x4 antigron kablo
	200
	Metre

	32
	Anahtar kasa geçmeli
	100
	Adet

	33
	Sıva altı buat
	50
	Adet

	34
	Coto solarli (güneş enerjisi) sensörlü 250W LED projektör
	15
	Adet

	35
	İzole bant - siyah
	20
	Adet

	36
	15 mt susta - plastik
	2
	Adet

	37
	15 mt çelik susta
	1
	Adet

	38
	Legrant zaman saati 16 A
	3
	Adet

	39
	3x 2,5 TTR 300 mt
	3
	Top

	40
	2'li vago klemens
	50
	Adet

	41
	3'lü vago klemens
	60
	Adet

	42
	4'lü vago klemens
	60
	Adet

	43
	Tekli çerçeve
	30
	Adet

	44
	2'li çerçeve
	20
	Adet

	45
	3'lü çerçeve
	10
	Adet

	46
	4'lü çerçeve
	6
	Adet

	47
	70'li sıva altı sigorta kutusu
	1
	Adet

	48
	Wellhise Wh 872d+ sıcak hava rework istasyonu geniş diyafram
	1
	Adet




